



Технические требования к разработке оригинал-макета предоставляемым заказчиком.





* Размещение рисунков на зоне запайки по линии приводочной метки не допускаестя. (на схеме зона выделена бледно голубым цветом)
* Приводочная метка должна быть контрастная к фону (черная на светлом фоне или белая на темном)
* Точность обрезки конверта +/- 2 мм
* Размер готового конверта 100х125 мм, в развертке 200х125 мм
* Маркировка упаковки:
* Значки: ХАССП / ЕАС / РСТ – если требуется

Уважаемый клиент! Для максимально быстрого получения вашего заказа, перед началом работы над дизайн макетами ознакомитесь с рекомендациями по созданию файлов для цифровой печати.

|  |  |
| --- | --- |
| Обязательно | Формат исходного векторного файла: \*.ai либо \*.pdf |
|  | Если вы создаете файл в программе Adobe Illustrator, в таком случае сохраните его пожалуйста в версии 21.1 и более ранние |
|  | Дополнительно предоставьте пожалуйста файл предварительного просмотра в формате \*.jpg (RGB, не менее 150dpi), полностью соответствующий предоставляемому рабочему файл |
| Недопустимо | Файлы, созданные путем импортирования из программы COREL DRAW |
|  | PDF файлы, представляющие собой сепарации по цветам |
| Обязательно | Цветовое пространство CMYK. Цветовой профиль Euroscale Coated V2. |
|  | Векторный файл разделите пожалуйста по слоям. На отдельных слоях расположите: текст, логотипы, растровую графику, техническую информацию (размеры, направляющие, слои белил, фотометки, различные выборочные лаки, клей) и т.п. |
|  | Если вы использовали эффекты прозрачности (тени, полупрозрачные полигоны и т.п.) организуйте их как отдельные элементы, не растрируя с элементами, находящимися под ними. |
|  | Все текстовые блоки, штрих коды и символы переведите пожалуйста в кривые. |
|  | Растровая графика, использованная в макете выложите пожалуйста отдельным файлом в фоматах \*.psd либо \*.tif с сохранением структуры слоев. |
|  | Минимально-допустимое разрешение растровой графики –  300dpi. |
| Недопустимо | Сложносоставные изображения, сведенные в один слой |
|  | Кастомные пантоны недопустимы |
| Обязательно | Точные размеры макета и расположение элементов |
| Недопустимо | Запросы на изменения текстовых блоков, изменения графических элементов (перемещение, редактирование, ретушь, перекрашивание и т.п.) |
| Возможны по запросу (увеличит время исполнения заказа) | Корректировки, вызванные технологической необходимостью |
| Важно знать! | На машине цифровой печати отсутствует возможность имитировать пантоны с эффектом металлизации (871С, 872С, 873С, 874С, 875С, 876С, 877С). Также возможна погрешность при имитировании некоторых пантонов. |